|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receiver Height (m) | Tag Height (m) | Tidal Phase | Diurnal Period | GAM Estimated AMDR (m) | GAM Estimated CPDI (m) | Model Predicted CPDI (m) |
| 1 | 1 | In | Day | 843 (839-847) | 276.5 (276-277) | 259 |
| 1 | 1 | Out | Day | 843 (839-847) | 276.5 (276-277) | 259 |
| 1 | 1 | In | Night | 843 (839-847) | 276.5 (276-277) | 259 |
| 1 | 1 | Out | Night | 843 (839-847) | 276.5 (276-277) | 259 |
| 1 | 15 | In | Day | 844 (839-847) | 276.5 (276-277) | 279 |
| 1 | 15 | Out | Day | 843.5 (839-847) | 276.5 (276-277) | 279 |
| 1 | 15 | In | Night | 844 (839-847) | 276.5 (276-277) | 279 |
| 1 | 15 | Out | Night | 843.5 (839-847) | 276.5 (276-277) | 279 |
| 30 | 1 | In | Day | 844 (842-847) | 276.5 (276-277) | 301 |
| 30 | 1 | Out | Day | 845 (842-847) | 276.5 (276-277) | 301 |
| 30 | 1 | In | Night | 844 (839-847) | 276.5 (276-277) | 301 |
| 30 | 1 | Out | Night | 844 (839-847) | 276.5 (276-277) | 301 |
| 30 | 15 | In | Day | 843.5 (842-845) | 276.5 (276-277) | 326 |
| 30 | 15 | Out | Day | 843.5 (842-845) | 276.5 (276-277) | 326 |
| 30 | 15 | In | Night | 843 (839-847) | 276.5 (276-277) | 326 |
| 30 | 15 | Out | Night | 843.5 (839-847) | 276.5 (276-277) | 326 |